국가유산수리 기준 주요 개정 내용

구분	공종	항목명	개정내용
표준 시방서	일반공통사항	0110 국가유산수리원칙, 0120 공통사항, 0130 현장관리, 0140 부재 및 재료관리, 0180 수리보고 및 기록유지	- 행정규칙 용어 순화를 위해 본문의 용어를 변경하고, 변경이 어려운 용어는 뜻풀이 또는 한자를 병기함 - 해체부재 분류기준을 업무지침의 분류체계와 통일
	가설공사	0210 일반사항, 0240 가설물설치, 0250 비계 및 수리용덧집 설치	- 행정규칙 용어 순화를 위해 본문의 용어를 변경하고, 변경이 어려운 용어는 뜻풀이 또는 한자를 병기함
	기초공사	0330 시공
	기단공사	0450 시공
	목공사	0520 시공, 0530 조사, 0540 해체	- 행정규칙 용어 순화를 위해 본문의 용어를 변경하고, 변경이 어려운 용어는 뜻풀이 또는 한자를 병기함 - 해체부재 조사·관리·활용 내용 구체화
	지붕공사	0620 기와지붕공사	- 기와의 규격 및 상호 표시 위치가 모호하여 그림자료 보완 - 본문 내 오기 수정 및 담장기와 해체·이기 항목 위치 조정
	미장공사	0820 재료	- 행정규칙 용어 순화를 위해 용어 변경
	온돌공사	1030 함실아궁이	- 본문 내 오기 수정
	석공사	1310 일반사항, 1320 재료, 1330 조사, 1350 치석, 1360 시공	- 석조문화유산 수리현장 조사 결과를 반영하여 표준시방서와 시공 실무의 간극 최소화
	기타공사	2010 담장공사	- 담장기와 해체·이기 항목위치 조정
	성곽공사	1520 석성	- 석조문화유산 수리현장 조사 결과를 반영하여 표준시방서와 시공 실무의 간극 최소화
	보존처리공사	2130 석조물보존처리
표준 품셈	기단공사	4-0 적용기준, 4-1 거친돌기단해체, 4-2 장대석기단해체, 4-3 가구식기단해체, 4-7 거친돌기단설치, 4-8 장대석기단설치, 4-9 가구식기단설치	- 표준시방서와 연계성을 고려하여 기단공사 공종 신설
	미장공사	8-1 벽체 해체	- 벽체 바름단계별 해체 구분을 위한 항목 세분화
	수장공사	11-0 적용기준, 11-1-1 장마루해체, 11-2-2 장마루설치	- 장마루 시공 대가 기준 마련